仁怀市人民检察院办案工作区改造方案
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[bookmark: _Toc14247][bookmark: _Toc57898104][bookmark: _Toc57898061]建设背景
在新形势下，为有效改变“提讯无固定场所，人员无固定席位，过程无监控录像”的情况，提升执法规范化水平及加强检察信息化办案效率，刑事检察审讯室的建设势在必行。刑事检察审讯室的建设，营造规范有序的办案环境，规范办案人员的司法行为，并通过改进完善、深化服务，拓展使用功能，进一步提升刑事检察工作的专业水平。在国内得到了广泛应用和用户的普遍认可，为我国司法信息化进程的推进提供了强有力的保障，促进刑检工作的文明和进步。
[bookmark: _Toc12423]需求分析
充分考虑检察院的实际业务需求和安防行业发展趋势，建设需要满足以下需求：
(1) 审讯室1的设备及线路进行检查维修，更换已同步时钟一台。
(2) 审讯室2、审讯室3增加各审讯设备一套。
(3) 同步录音录像的需求
检察机关审讯室建设系统应满足审讯的过程中视频与音频全程同步录音录像、刻录需求，满足检察机关对于相关案件的管理需求，确保视音频数据和案件资料的高度安全性，同时要求管理平台的流程操作能在一定程度提升办案人员工作效率。
（4）数据可视化的需求
对于日常办案过程中的数据，需要在不增加工作量的情况下，进行无感伴随式的数据采集，并进行统计分析和实时呈现。从而有效提升监控的效率，及时发现问题并开展防范工作。
（5）综合安防的需求
需要对检察院刑事检察审讯室进行数字化、全高清、无死角、全覆盖的视频监控，确保嫌疑人从进入审讯室到离开审讯室全程可监控，保障整个审讯室的安全性。确保相关人员在第一时间对异常事件进行处理。
[bookmark: _Toc23665]建设目标
应按照检察机关发展现状及用户特写，建设一套贴合用户需求和使用习惯的统一管理平台。实现同步录音录像高清化、办案区全程视频化，在提升检察官办案质效的同时，帮助管理人员更全面的掌握检察机关审讯室的整体情况，从而对检察机关进行更好的管理，保障审讯室安全。
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系统的架构选择上应该具备如下原则：
(1) 先进性
在网络的架构和系统的关键技术指标上，要采用世界主流，国内领先的技术。所有子系统须采用基于IP的架构，包括人员管理系统、视频监控系统、门禁管理系统、紧急报警系统、智能显示系统、视频定位系统、同步录音录像系统等，以便今后的发展。
(2) 扩展性
采用模块化结构，系统规模和功能易于扩充，系统软件具有二次开发和升级的能力，以保证满足检察院信息化业务需要。
(3) 经济性
在满足系统功能及性能要求的前提下，尽量降低系统建设成本。采用经济实用的技术和设备，利用现有设备和资源，综合考虑系统的建设、升级和维护费用，不盲目投入。
(4) 易操作性
主控界面提供清晰、简洁、友好的中文操作界面，并可配合摇杆使用，操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护。
(5) 安全性
在网络、系统和管理权限层面上，均有相应的安全性设计，核心设备与平台的操作系统需采用安全的操作系统，以提升系统安全性。
(6) 规范性
控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关
国家标准、行业标准规范。
(7) 可靠性
采用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分应采用一体化硬件解决方案、有备份、冗余措施，能够保证系统长期稳定运行。
(8) 可维护性
系统平台应具备高度的可维护性，有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。
[bookmark: _Toc21130]设计依据
本系统的规划设计严格遵循国家有关部门政策法规，以检察院行业可视化的技术标准为参照标准。本系统涉及的标准规范包括但不限于下表所示的文件规定的标准。
设计依据
	序号
	文件名称
	文件编号

	1
	《中国人民共和国公共安全行业标准》
	GA/T 882-2014

	2
	《中华人民共和国刑事诉讼法》
	主席令第55号

	3
	《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》
	

	4
	《人民检察院行政诉讼监督规则（试行）》
	

	5
	《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》
	

	6
	《人民检察院复查刑事申诉案件规定》
	

	7
	《人民检察院刑事申诉案件公开审查程序规定》
	

	8
	《人民检察院办案活动接受人民监督员监督的规定》
	

	9
	《关于检察机关公开听证席位设置的说明（征求意见稿）》
	

	10
	《检察机关听证室建设技术指引》
	

	11
	《人民检察院检察听证室设置规范文件(增补）》
	

	12
	《人民检察院看守所检察办法》
	高检发监字[2008]1号

	13
	《人民检察院监狱检察办法》
	高检发监字[2008]1号

	14
	《人民检察院监外执行检察办法》
	高检发监字[2008]1号

	15
	《人民检察院劳教检察办法》
	高检发监字[2008]1号

	16
	《最高人民检察院、公安部关于加快看守所/监狱监管信息系统与驻所驻监检察管理信息系统联网建设推行监所网络化管理和动态监督工作的通知》
	高检会[2002]4号

	17
	《关于开展监狱与驻监检察室视频监控联网共享试点工作的通知》
	[2016]司狱字205号

	18
	《最高检、公安部关于做好看守所/监狱与驻所驻监检察室监控联网建设工作的通知》
	[2009]高检办发23号

	19
	《关于进一步加强检察机关有监管场所监控信息联网的通知》
	高检五厅[2020]7号

	20
	《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定》
	高检发反贪字[2014]213号

	21
	《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范》
	高检办[2013]

	22
	《最高人民检察院关于省级以下人民检察院立案侦查的案件由上一级人民检察院审查决定逮捕的规定（试行）》
	高检发[2009] 17号

	23
	《2014—2018年基层人民检察院建设规划》
	高检院[2013]

	24
	《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》
	建标[2010]140号

	25
	《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
	GB/T 28181-2016

	26
	《安全防范工程技术规范》
	GB 50348-2018

	27
	《智能建筑设计标准》
	GB/T 50314—2018

	28
	《综合布线系统工程设计规范》
	GB 50311-2016

	29
	[bookmark: 1]《电子信息系统机房设计规范》
	GB 50174-2017

	30
	《视频安防监控系统技术要求》
	GA/T 367-2001

	31
	《无线区域定位技术标准》
	ISO/IEC24730

	……
	……
	……
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检察机关审讯室建设的规划建设本着高起点、高效率的原则，以办案为业务核心，以全程化、智能化为设计理念，综合集成了场所管理、审讯、案件管理、视频监控、智能显示等多个应用模块，统一协调将各基层模块以及硬件设备打通，实现办案审讯的全程统一化管理。平台同时也具备开放的特性，充分预留出和其他子系统和硬件设备的对接接口，从而达到“无缝扩容”的目的。
[bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc18676160][bookmark: _Toc66989526][bookmark: _Toc18680539]系统功能
[bookmark: _Toc66989531]
图1 画面合成及光盘刻录
同步录音录像控制
技术人员、办案人员可通过谈话管理平台谈话控制功能实现对谈话室录音录像开启和结束。
画中面合成
在谈话阶段，同步录音录像主机实现对被谈话人特写画面、谈话人特写摄像机以及全景摄像机采集的三画面和音频进行合成，输出一路画中画视频。
同步刻录
系统支持在谈话过程的同时进行合成画面的同步刻录，讯问结束后，光盘同步完成刻录，光盘中集成自带的播放器。
[bookmark: _Toc7139]系统优势
本系统针对检察院办案审讯的建设，特别是对于人员管理的强烈需求进行了深化设计，加入了人证比对技术、人脸识别技术、行为分析技术，实现了在检察院行业的一次技术突破，顺应了最高检提出的电子检务的要求，实现检察机关办案审讯的可视化管理。其具有的优势如下：
[bookmark: _Toc66989532]办案审讯多维度统一管理
系统从房间、人员和业务流程等多个维度对刑检办案审讯进行管理。包括集成房间预约、分配、释放以及消息推送等功能，实现对讯审讯室房间的自动化管理。在系统上预约房间后，根据预约的信息，系统按需自动分配或释放对应的功能房间，从而代替以往法警手动分配房间、通知相关人员等工作，减轻法警工作量。同时通过视频监控实现在办案区的活动过程全记录定位，形成人员轨迹可播放对应视频录像，保障检察办案审讯场所安全。
[bookmark: _Toc66989533]办案审讯数据可视化辅助办案
系统可基于人员管控及视频智能分析系统、检察办案业务系统中日常伴随式的数据采集，实现办案、房间使用情况、检察官办案信息等相关数据的统计分析，并在显示终端的作可视化呈现，辅助检察官对办案审讯在管理上进行相应调整。
[bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc66989535]系统详细设计
[bookmark: _Toc5568][bookmark: _Toc66989544]审讯室建设
审讯室也是同步录音录像系统建设的重点区域，主要用来进行人员询问、证据获取。场景设计如下：
(1) 配置3台摄像机实现审讯室无死角监控，其中：特写摄像机安装在被询问人正前方天花板的吊顶位置，用于被询问人员的特写摄像，便于看清被询问人员体态和面部表情的每个细节；全景摄像机安装在调查人员侧前方墙角的吊顶位置，画面中主要显示调查人正面景象和被询问人员的背后场景。
(2) 配置2个拾音器，安装在被询问人员和调查人附近一侧的墙壁上，用来采集讯问过程的声音。
(3) 配置1台温湿度显示屏，安装在被询问人正后方墙壁上，并避开被询问人的遮挡，用来显示询问室温度、湿度、时间，客观记录执法环境。
(4) 配置1台同步录音录像主机，统一放置在同步录音录像刻录室。
(5) 机柜：用于集中放置听证主机、光盘刻录机及应用服务区等相关设备。
[bookmark: _Toc23949][bookmark: _Toc66989550]视频监控系统
视频监控系统一共使用为检察院提供“数字化、全高清、无死角、全覆盖”的高清音视频信息实时采集，配合解码上墙设备、图像显控、控制键盘和集中存储等设备，为检察审讯视证留存、可视化管理提供有力支撑。除了安防监控外，视频人工智能技术发展为办案审讯业务应用提供更多可能性。
存储容量计算
[bookmark: _Toc15623][bookmark: _Toc66989555]监控指挥中心
指挥室是调查组领导对负责案件关谈话室的画面进行远程监控、监听，同时可通过向谈话室前端调查人员发出语音、文字指令，推送示证画面，对谈话过程的策略及方式进行在线指挥，发生方向偏离及时调整，加速案件的侦破过程。
[bookmark: _Toc66989557]配置1套LCD拼接屏，安装在调查人员正对面的墙壁上，通过视频线与解码器相连，显示解码的谈话室视频和音频信号。
配置1套内部电话系统，使值班室、审讯室与指挥中心可以进行电话沟通，并录音保存通话内容
[bookmark: _Toc68094169][bookmark: _Toc22509]审讯应用
本地审讯
系统支持对已分配权限的房间信息进行查看，支持按办案区、房间状态、房间名称检索当前房间信息。支持对IP绑定房间的情况下，那该IP登录，且登录用户有该房间权限，则只显示该房间。支持对已开始审讯的房间进行情况概览，包括审讯的案件名称、办案人员、审讯对象、审讯时长及刻录进度。
系统支持新建审讯、编辑审讯，支持对案件信息和涉案对象进行快捷添加。支持审讯开启审讯机刻录与集中刻录，支持选择刻录内容，支持选择单刻或者双刻，支持光盘密码设置。在集中刻录时支持用户选择刻录打印一体机和刻录封面。
系统支持房间信息的视频预览、电子笔录(支持语音转写)、结束审讯。
审讯同录
系统支持对已分配权限的房间信息进行查看，支持按办案区、房间状态、房间名称检索当前房间信息。支持如果房间配置了客户端IP，那该IP登录，且登录用户有该房间权限，则只显示该房间。支持对已开始审讯的房间进行情况概览，包括审讯的案件名称、办案人员、审讯对象、审讯时长及刻录进度。
系统支持开始审讯、支持对案件信息和涉案对象进行快捷添加。支持审讯开启审讯机刻录与集中刻录，支持选择刻录内容，支持选择单刻或者双刻，支持光盘密码设置。在集中刻录时支持用户选择刻录打印一体机和刻录封面。
系统支持房间信息的视频预览、结束审讯。
审讯指挥
系统支持对已分配权限的房间信息进行查看，支持按办案区、房间状态、房间名称检索当前房间信息。支持对已开始远程提讯的房间进行情况概览，包括审讯的案件名称、办案人员、审讯对象、审讯时长。
系统支持对审讯进行指挥， 支持开启与关闭指挥示证，支持房间信息的视频预览。
刻录任务管理
系统支持查看所有刻录打印一体的刻录任务信息，支持查看刻录任务详细信息，详情包括：基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息。
支持按任务名称、刻录时间段、刻录状态检索任务信息，支持关闭、取消、删除刻录任务。
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